**Priedas Nr. 2**

**Startinio numerio, vairuotojo vardo, pavardės**

 **ir reklaminių tekstų ir išdėstymo schemos reikalavimai**

Visi dalyvių automobiliai privalo turėti:

1. Startinį numerį (B) – juodus klasikinės formos skaičius baltuose keturkampiuose fonuose, esančiuose ant:

1.1. abiejų automobilių pusių priekinių durelių. Galimi numeriai ant abiejų automobilio pusių galinių šoninių stiklų (tokiu atveju startinio numerio spalva turi būti oranžinė (PMS 804), minimalus aukštis 20 cm, skaičiaus linijos storis ne mažiau 25 mm, numeris turi būti virš vardo, pavardės);

1.2. stogo;

1.3. priekinio stiklo dešiniajame viršutiniame kampe;

1.4. galinio stiklo kairiajame viršutiniame kampe.

D

2. Vairuotojo pavardę bei valstybinę vėliavą.



**A – Vairuotojo pavardė, nacionalinė vėliava.**

Raidžių aukštis nuo 40mm iki 100 mm. Raidės rašomos juodos baltame fone “Helvetika bold” šriftu. Nacionalinė vėliava klijuojama prieš vairuotojo vardą ir pavardę.

**B – Startinis numeris, LASF ir Organizatoriaus reklama**

|  |
| --- |
| LASF kroso komiteto reklama 1 |
| Organizatoriaus reklama 2 |
| 0003 |
|

1 – LASF kroso komiteto reklama klijuojama virš startinių numerių (400x60mm);

2 - Organizatoriaus reklama klijuojama virš startinių numerių, po LASF kroso komiteto (jei yra) reklama (400x60mm);

3 – Starto numeriai klijuojami ant durelių (400X280mm). Skaičių dydis ir šriftas pagal LASK 16 straipsnį.

**C – LASF reklama, startinis numeris ant stiklo**

LASF reklama klijuojama ant priekinio automobilio stiklo.

Starto numeris klijuojamas ant priekinio stiklo dešiniame viršutiniame kampe 200x200 mm.

**D –** **startinis numeris ant stiklo**

Starto numeris klijuojamas ant galinio stiklo kairiame viršutiniame kampe 200x200 mm.